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产品概述
[bookmark: _GoBack]ONV-H1108PFD-2BT系列非网管PoE交换机，具备8个百兆电口+2个千兆上联电口+1个千兆上联SFP光口插槽，其中1-2口支持PoE++供电，单端口PoE功率达60W并向下兼容;3-8口支持PoE+供电，单端口PoE功率达30W。PoE供电端口支持看门狗伺服功能，一旦端口通信故障，对应的端口POE将自动重启，自行恢复网络通信，且不影响其它端口正常工作，有效减少人工干预与维护成本。作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、可视门禁对讲等POE终端设备供电，满足对高密度/大功率PoE供电有需求的网络环境，适合酒店、校园、园区、政企、银行、医院、社区、厂区等中小型企业组建经济高效的网络。
非网管机型，即插即用，无需配置，使用简单方便。

产品特点
· 百兆接入，千兆光电上行
· 支持“以太网口+千兆光电上联口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
◇ 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

· 智能PoE供电功能
◇  8个10/100Base-TX RJ45端口支持PoE供电，满足安防领域各种场景PoE供电的需求。
◇ 符合PoE供电标准，向下兼容，自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备;1-2单端口最大PoE输出功率为60W.其余单端口最大PoE输出功率为30W.

· 操作简单
◇ 即插即用，无需配置，使用及维护简单方便。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link）轻松了解设备工作状态。

· 创新功能
· PoE看门狗：默认1-8口开启看门狗功能，实时自动侦测数据通信状态，当端口通信故障时，对应端口POE将自动重启，自行修复网络通信，免除人工维护麻烦，有效减少上机维护次数，减少运维成本。
· 长距离+VLAN模式（E）：开关拨到“ON”档（默认“OFF”），1-8端口速率降为10M，同时开启1-8端口物理VLAN隔离功能，抑制广播风暴，提升网络性能；使用现有的双绞线，就可以突破双绞线百米传输的限制，传输距离最远可以达到250米；另一方面，可以解决因线路老化而导致的传输不畅问题。

· 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，镀锌钢材金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
◇ 设备完全符合CQC、CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。


产品技术与规格
	型号
	ONV-H1108PFD-2BT

	端口特征

	固定端口
	8个10/100Base-TX  POE口（Data/Power）
2个10/100/1000Base-T 上联RJ45口 (Data)
1个1000Base-X 上联SFP光口插槽(Data)

	网口特性
	1-8口10/100Base-T（X），9-10口100/1000Base-T（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

	双绞线传输
	10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 
100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter) 
1000BASE-T：Cat5e or later UTP(≤100 meter)

	光口特性
	千兆SFP 光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC/SC）

	光缆
	多模 ：850nm 0～550M ，
单模 ：1310nm 0～40KM ， 1550nm 0～120KM 

	功能开关
	E 档：长距离传输+VLAN隔离功能；默认：——“OFF”,使能：——“ON”
开启后，1-8端口传输速率将强制为10M，实现网线250米长距离传输+VLAN功能。

	交换芯片参数

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；
IEEE802.3u 100Base-TX； 
IEEE802.3ab 1000Base-T；
IEEE802.3z 1000Base-X；
IEEE802.3x 

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	12Gbps （无阻塞）

	包转发率@64byte
	5.65Mpps

	MAC地址表
	2K

	包转发缓存
	2Mbits

	巨型帧
	9.2Kbytes

	LED指示灯
	电源指示灯：PWR（绿色）；网络指示灯：Link（绿色）；功能开关指示灯：EXTEND（绿色）

	PoE与电源特征

	PoE端口
	1-2端口支持PoE++供电,3-8端口支持PoE+供电

	供电引脚
	1-2端口默认1/2,4/5(+)，3/6,7/8(-) 8芯供电，3-8端口默认1/2(+)，3/6(-)4芯供电

	最高单口PoE功率
	60W，PoE++

	总功率/输入电压
	120W 交流（AC100-240V）

	整机功耗
	待机功耗：＜5W；满载功耗：＜120W

	配套电源
	内置开关电源  AC：100～240V 50-60Hz 2.0A

	物理规格参数

	工作温度/湿度
	-20～+55°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+80°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	200*130*40mm

	净重/毛重
	＜0.8kg / ＜1.2kg

	安装方式
	桌面、壁挂式安装

	产品认证与质保

	防雷/防护等级
	端口防雷：4KV 8/20us；
防护等级：IP30

	安规认证
	QCC；
CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1；
FCC Part 15 ；RoHS；

	质保期
	交换机1年，终身维护



产品尺寸规格
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产品连接拓扑







包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	11口千兆上联POE供电交换机
	1
	台

	
	AC电源线
	1
	根

	
	快速使用指南,保修卡与合格证
	1
	份



订购信息
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]设备名称
	设备信息
	标配电源

	ONV-H1108PFD-2BT
	非网管8个10/100M RJ45端口+ 2个10/100/1000M 上联RJ45端口+ 1个1000M 上联SFP光口插槽，PoE交换机，默认支持POE看门狗（自动重启PoE实现网络自愈）。调整功能开关，可实现1-8口VLAN+10M/250米长距离传输，内置电源。
	52V/120W

	说明：本产品默认不配套挂耳，光模块如有需要需单独购买。





光模块选型表


	名称
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	2630
	SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2632
	SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-G
	工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-G
	工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	电模块
	2633
	1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电）
	只



[image: ]联系我们
深圳市光网视科技有限公司
[image: 200911711109896]电  话：0755-33376606
传  真：0755-33376608
邮  箱：onv@onv.com.cn
网  址：http://www.onv.com.cn
地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003
工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房

关于文档  
本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。
未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，
不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。
本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。
版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利 
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