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深圳市光网视科技有限公司                                     
产品规格书
6口全千兆网管工业以太网交换机
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产品概述
ONV-IPS33006FM系列是ONV自主研发的全千兆二层网管工业以太网光纤交换机，支持4个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+2个100/1000Base-X SFP光口插槽。所有端口支持线速转发。
ONV-IPS33006FM具备L2+网管功能，支持IPV4管理，支持静态路由转发，支持完备的安全防护机制、完善的ACL/QoS策略和丰富的VLAN功能，易于管理维护。支持网络冗余协议RSTP(<50ms)以及（ITU-T G.8032）ERPS(<20ms)提升链路备份和网路可靠性，保证重要应用的不间断通讯。根据实际应用需要，通过Web、CLI、SNMP、Telnet等网管方式，进行端口管理，路由地址管理，端口流量控制，VLAN划分，IGMP、安全策略等多种应用业务配置。ONV-IPS33006FM工业级系列产品，完全遵循工业产品设计与用料，外壳采用铝合金增强散热效能，具备极佳的工业现场环境适应性（包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等）、防护等级达到IP40、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、MTBF 平均无故障工作时间可达35 年、超长5 年质保。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。
产品特点
· 千兆接入，光口上行
· 全系列支持“千兆以太网口+千兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
· 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
· 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

· 强大业务处理能力
· 支持IEEE 802.1Q VLAN，用户可以按需求灵活划分VLAN
· 支持QoS，支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式和SP、WRR、WFQ四种队列调度算法。
· 支持ACL，通过配置匹配规则、处理操作来实现对数据包的过滤，提供灵活的安全访问控制策略。
· 支持IGMP V1/V2组播协议，支持IGMP Snooping，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。
· 支持环网RSTP生成树协议，消除二层环路、实现链路备份。
· 支持静态汇聚和动态汇聚，有效增加链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提高链路可靠性。

· 完备的安全防护机制
· 支持802.1X认证，为局域网计算机提供认证功能，并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。
· 支持端口隔离。
· 支持端口广播风暴抑制。


· 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，铝合金材质金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
◇ 设备满足国家CCC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯（SYS）、端口状态指示灯（Link，L/A）、轻松了解设备工作状态。
· 轻松的运维管理
◇ 支持Web网管、CLI命令行（Console，Telnet）、SNMP（V1/V2/V3）、Telnet等多样化的管理和维护方式。
◇端口流量统计，便于网络优化和改造。
◇支持LLDP，方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
◇支持CPU监控、内存监控、Ping检测。

产品技术与规格
	型号
	ONV- IPS33006FM

	端口特征

	固定端口
	4个10/100/1000Base-T RJ45端口（Data）
2个100/1000Base-X SFP上联光口插槽 (Data)
1个Console RS232控制口（115200，N，8，1）
2组V+，V- 冗余DC电源接口（5P凤凰端子）

	网口特性
	1-4口10/100/1000Base-T自动侦测， 全/半双工MDI/MDI-X自适应

	双绞线传输
	10BASE-T ： Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX ： Cat5 or later UTP(≤100 meter) 
1000BASE-T ： Cat5e or later UTP(≤100 meter)

	光口特性
	千兆SFP光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）

	光缆
	多模 ——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M； 
单模 ——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM；
         工作波长： 1550nm，传输距离：0～120KM 。 

	交换芯片参数

	网管类型
	L2+

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；
IEEE802.3u 100Base-TX； 
IEEE802.3ab 1000Base-T；
IEEE802.3z 1000Base-X；
IEEE802.3x 

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	64Gbps （无阻塞）

	包转发率@64byte
	8.93Mpps

	MAC地址表
	8K

	包转发缓存
	4M

	巨型帧
	10K

	LED指示灯
	电源/系统指示灯 ：SYS(绿色)； 网络指示灯：Link（黄色）；光口指示灯：L/A（绿色）

	一键还原开关
	有（按住开关10秒后松开，即可恢复出厂设置）

	电源特征

	工作电压
	直流DC12-48V超宽供电电压，工规5P凤凰端子连接，支持防反接保护

	整机功耗
	待机功耗：＜8W；满载功耗：＜12W 

	配套电源
	无，可选购工业电源24V/24W，见配件信息表选购使用

	物理规格参数

	工作温度/湿度
	-40～+80°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+85°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	145*134.5*47.5mm

	净重/毛重
	＜0.6kg / ＜0.8kg

	安装方式
	桌面式、35mm DIN导轨式安装

	产品认证与质保

	防雷/防护等级
	端口防雷：6KV 8/20us；
防护等级：IP40
IEC61000-4-2（ESD）：±8kV接触放电，±15kV空气放电
IEC61000-4-3（RS）：10V/m（80~1000MHz）
IEC61000-4-4（EFT）：电源线：±4kV；数据线：±2kV
IEC61000-4-5（Surge）：电源线：CM±4kV/DM±2kV；数据线：±4kV
IEC61000-4-6（射频传导）：10V（150kHz~80MHz）
IEC61000-4-8（工频磁场）：100A/m持续；1000A/m ，1s to 3s
IEC61000-4-9（脉冲磁场）：1000A/m
IEC61000-4-10（阻尼振荡）：30A/m  1MHz
IEC61000-4-12/18（震荡波）：CM 2.5kV，DM 1kV
IEC61000-4-16（共模传导）：30V持续；300V，1s
FCC Part 15/CISPR22（EN55022）：Class B
IEC61000-6-2（通用工业标准）

	机械特性
	IEC60068-2-6（抗振动）
IEC60068-2-27（抗冲击）
IEC60068-2-32（自由下落）

	安规认证
	CQC；
CE mark, commercial；CE/LVD EN60950；
FCC Part 15 Class A；RoHS；

	质保期
	交换机5年，终身维护

	网管业务特性

	端口
	支持IEEE802.3x流控（全双工）
支持基于端口速率的广播风暴抑制
支持对出入端口的报文流量进行限速，粒度最小为16Kbps，最大为1Gbps
支持端口实时流量管理（Flow Interval)

	三层功能
	支持L2+网管功能，
支持IPV4静态路由/默认路由

	VLAN
	支持基于端口的VLAN（4K个）,IEEE802.1q
支持Access、Trunk、Hybrid三种类型端口配置

	端口汇聚
	支持LACP动态聚合
支持静态聚合
支持最大3个聚合组，每个聚合组最大支持8个端口 

	生成树
	支持RSTP（IEEE802.1w）

	ITU G.8032快速环网
	支持ERPS 快速环网功能
环网自愈时间小于20ms

	组播
	支持IGMP Snooping v1/v2
支持用户快速离开机制
支持组播VLAN

	镜像
	支持基本端口的双向流量镜像

	QoS
	支持Diff-Serv QoS 
每个端口支持8个输出队列
支持802.1p/DSCP优先级映射
支持队列调度机制（SP、WRR、WFQ）

	ACL
	支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。
支持基于端口下发ACL

	安全特性
	支持用户分级管理和口令保护
支持基于端口和MAC的IEEE802.1X认证
支持AAA&RADIUS认证（只支持认证、不支持授权和计费）
支持MAC地址学习数目限制
支持端口隔离 
支持端口广播报文抑制
支持主机数据备份机制

	DHCP
	支持DHCP Client
支持DHCP Snooping

	管理与维护
	支持Console/Telnet/CLI命令行配置
支持WEB网管
[bookmark: _GoBack]支持SNMP V1/V2C/V3 
支持一键还原
支持NTP时钟
支持系统工作日志
支持Ping检测（CLI）
支持CPU即时利用率状态查看
支持链路层发现协议LLDP
支持 NMS平台化集群式管理（LLDP+SNMP）

	系统要求
	Web浏览器：Mozilla火狐2.5或更高版本，谷歌浏览器chrome V42或更高版本，微软Internet Explorer10或更高版本;
5类及以上以太网电缆;
TCP/ IP，网络适配器和网络操作系统（如Microsoft Windows，Linux或Mac OS X）安装在网络中的每台计算机上5类及以上以太网电缆;


[image: IPS33064PFM 尺寸图]产品尺寸规格








产品连接拓扑
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包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	6口全千兆网管工业以太网交换机
	1
	台

	
	RJ45-DB9适配转换线
	1
	根

	
	快速使用指南
	1
	份

	
	保修卡与合格证
	1
	份




订购信息
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]设备名称
	设备信息
	建议电源功率

	ONV-IPS33006FM
	L2+网管型4个10/100/1000M RJ45端口+ 2个100/1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。
	12W/24W

	说明：本产品默认不配套SFP光模块和电源，如需选购，请参考配件产品信息。



选配信息
光模块选型表
	名称
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	ONV-2630
	SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2632
	SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2612-T
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2613-R
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-G
	工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-G
	工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2612-T-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2613-R-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	电模块
	ONV-2633
	1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电）
	只




电源选型表

	名称
	型号
	描述
	单位

	工业24W导轨电源
	GWS-DP24-24
	导轨型 24W单组输出工业电源；
额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，0.35A
额定输出电压：DC 24V 1.0A
工作温度：-40℃—+70℃
	只



相关产品信息

	设备名称
	设备信息

	ONV-IPS33010FM
	L2+网管型8个10/100/1000M RJ45端口+ 4个100/1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。

	ONV-IPS33128FM
	L2+网管型10个10/100/1000M RJ45端口+ 2个100/1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。

	ONV-IPS33148FM
	L2+网管型10个10/100/1000M RJ45端口+ 4个100/1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，1路掉电告警开关量接口，导轨式安装。

	ONV-IPS33168FM
	L2+网管型8个10/100/1000M RJ45端口+ 8个100/1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。

	ONV-IPS33168FM-4GF
	L2+网管型12个10/100/1000M RJ45端口+ 4个100/1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，1路掉电告警开关量输出，导轨式安装。



[image: 200911711109896][image: ]联系我们
深圳市光网视科技有限公司
电  话：0755-33376606
传  真：0755-33376608
邮  箱：onv@onv.com.cn
网  址：http://www.onv.com.cn
地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003
工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房



关于文档  
本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。
未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，
不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。
本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。
版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利  
http://www.onv.com.cn
+86 0755 33376606
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