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产品规格书
10口全千兆工业以太网交换机
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产品概述
ONV-IPS33108系列是ONV自主研发的全千兆工业以太网交换机，专为满足工业领域和系统而设计，能在严苛的使用环境中长时间稳定运行。具备10个千兆以太网自适应电口，所有端口支持全线速转发。
ONV-IPS33108工业以太网交换机具备极佳的工业现场环境适应性（包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等）、防护等级达到 IP40、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、MTBF平均无故障工作时间可达35 年、超长5年质保，非管理机型，即插即用，无需配置，使用简单方便。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。
产品特点
· 千兆线速转发
◇ 全系列支持“千兆以太网口+双千兆电口上行”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
◇ 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

· 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，铝合金材质金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
◇ 设备完全符合3C、CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link）轻松了解设备工作状态。


产品技术与规格
	型号
	ONV-IPS33064
	ONV-IPS33108

	端口特征

	固定端口
	6个10/100/1000Base-T RJ45端口（Data）
2组V+，V- 冗余DC电源接口（5P凤凰端子）
	10个10/100/1000Base-T RJ45端口（Data）
2组V+，V- 冗余DC电源接口（5P凤凰端子）

	网口特性
	1-6/10口10/100/1000Base-T（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

	双绞线传输
	10BASE-T ： Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX ： Cat5 or later UTP(≤100 meter)
1000BASE-T ： Cat5e or later UTP(≤100 meter)

	交换芯片参数

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；
IEEE802.3u 100Base-TX；
IEEE802.3ab 1000Base-T；
IEEE802.3x

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	16Gbps(无阻塞）

	包转发率@64byte
	8.93Mpps
	14.88Mpps

	MAC地址表
	8K

	包转发缓存
	2M
	4M

	巨型帧
	9.2K

	LED指示灯
	电源指示灯 ：PWR(绿色) ；网络指示灯：Link,Link/Act(黄色)

	电源特征

	工作电压
	直流供电，DC12-48V超宽供电电压，工规5P凤凰端子连接，支持防反接保护

	整机功耗
	待机功耗：＜4W；满载功耗：＜6W 
	待机功耗：＜6W；满载功耗：＜8W 

	配套电源
	无，可选购工业电源24V/24W，见配件信息表选购使用

	物理规格参数

	工作温度/湿度
	-40～+80°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+85°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	119*100*30mm
	145*134.5*47.5mm

	净重/毛重
	＜0.6kg / ＜0.8kg
	＜1.0kg / ＜1.2kg

	安装方式
	桌面式、35mm DIN卡轨式安装

	产品认证与质保

	防雷/防护等级
	端口防雷：6KV 8/20us；
防护等级：IP40
IEC61000-4-2（ESD）：±8kV接触放电，±15kV空气放电
IEC61000-4-3（RS）：10V/m（80~1000MHz）
IEC61000-4-4（EFT）：电源线：±4kV；数据线：±2kV
IEC61000-4-5（Surge）：电源线：CM±4kV/DM±2kV；数据线：±4kV
IEC61000-4-6（射频传导）：10V（150kHz~80MHz）
IEC61000-4-8（工频磁场）：100A/m持续；1000A/m ，1s to 3s
IEC61000-4-9（脉冲磁场）：1000A/m
IEC61000-4-10（阻尼振荡）：30A/m  1MHz
IEC61000-4-12/18（震荡波）：CM 2.5kV，DM 1kV
IEC61000-4-16（共模传导）：30V持续；300V，1s
FCC Part 15/CISPR22（EN55022）：Class B
IEC61000-6-2（通用工业标准）

	机械特性
	IEC60068-2-6（抗振动）
IEC60068-2-27（抗冲击）
IEC60068-2-32（自由下落）

	安规认证
	3C；
CE mark, commercial；CE/LVD EN60950；
FCC Part 15 Class B；
RoHS；

	质保期
	交换机5年，终身维护
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包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	10口全千兆工业以太网交换机
	1
	台

	
	快速使用指南
	1
	份

	
	保修卡与合格证
	1
	份



订购信息
	设备名称
	设备信息
	建议电源功率

	ONV-IPS33064
	非管理6个10/100/1000M RJ45端口工业以太网交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。
	24W

	ONV-IPS33108
	非管理10个10/100/1000M RJ45端口工业以太网交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。
	24W

	说明：本产品默认不配套电源，如需选购，请参考配件产品信息。



选配信息
电源选型表

	名称
	型号
	描述
	单位

	工业24W导轨电源
	GWS-DP24-24
	导轨型 24W单组输出工业电源；
额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，0.35A
额定输出电压：DC 24V 1.0A
工作温度：-40℃—+70℃
	只




相关产品信息

	设备名称
	设备信息

	ONV-IPS33021F
	非管理1个10/100/1000M RJ45端口+ 1个1000M上联SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。

	ONV-IPS33032F
	非管理2个10/100/1000M RJ45端口+ 1个1000M上联SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。

	ONV-IPS33042F
	非管理2个10/100/1000M RJ45端口+ 2个1000M上联SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。

	ONV-IPS33064FG
	非管理5个10/100/1000M RJ45端口+ 1个1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。

	ONV-IPS33064F
	非管理4个10/100/1000M RJ45端口+ 2个1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。

	ONV-IPS33108F
	非管理8个10/100/1000M RJ45端口+ 2个1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。

	ONV-IPS33128F
	非管理10个10/100/1000M RJ45端口+ 2个1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。
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关于文档  
本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。
未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，
不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。
本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。
版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利 
http://www.onv.com.cn
+86 0755 33376606
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