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深圳市光网视科技有限公司                                     
产品规格书
10口全千兆工业光纤交换机
ONV-IPS33108F
             [image: 3(5)]              
产品概述
ONV-IPS33108F系列是ONV自主研发的千兆工业光纤交换机，具备8个千兆以太网自适应电口+2个千兆SFP光口插槽，所有端口支持全线速转发。
ONV-IPS33108F工业以太网光纤交换机具备极佳的工业现场环境适应性（包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等）、防护等级达到 IP40、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、超长 5 年质保，使用简单方便。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景，组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。
非网管机型，即插即用，无需配置，使用简单方便；
产品特点
· 全千兆接入，千兆双光口上行
◇ 提供8个10/100/1000Base-T RJ45端口，双千兆SFP光纤上联口，轻松实现高带宽长距离传输，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
◇ 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。


· 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，铝合金材质金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
◇ 设备完全符合3C、CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link）、轻松了解设备工作状态。
产品技术与规格
	型号
	ONV-IPS33108F

	端口特征

	固定端口
	2个1000Base-X SFP光口插槽（数据） 
8*10/100/1000Base-TX RJ45端口（数据） 
2组V+、V-冗余直流电源接口（5脚凤凰工业端子）

	光口特性
	千兆SFP 光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）

	光缆
	多模 ——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M； 
单模 ——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM；
         工作波长： 1550nm，传输距离：0～120KM 。 

	网口特性
	G1-G8电口支持10/100/1000Base-TX自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 

	双绞线传输
	10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX：Cat5e or later UTP(≤100 meter)
1000BASE-T：Cat5e or later UTP(≤100 meter)

	交换芯片参数

	网络协议
	IEEE802.310BASE-T,IEEE802.3i10Base-T,
IEEE802.3u100Base-TX
IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x 

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	20Gbps(无阻塞）

	包转发率@64byte
	14.88Mpps

	MAC地址表
	8K

	包转发缓存
	4M

	巨型帧
	9.2KB

	LED指示灯
	电源指示灯: PWR (绿色), 网络指示灯: Link G1-G8 (黄色),
 光口指示灯：G9-G10（绿色）

	电源特征

	整机功耗
	待机功耗：＜8W；满载功耗：＜15W

	输入电压与接口
	直流供电，DC12-48V超宽供电电压（极限56V），工规5P凤凰端子连接，支持防反接保护

	配套电源
	无，可选购工业电源24V/24W或12V/24W，见配件信息表选购使用

	物理规格参数

	工作温度/湿度
	-40～+80°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+85°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	145*134.5*47mm

	净重/毛重
	[bookmark: _GoBack]＜0.85kg / ＜1.05kg

	安装方式
	桌面式、35mm DIN卡轨式安装

	产品认证与质保

	防雷/防护等级
	防护等级IP40
防雷保护6KV 8/20us
IEC61000-4-3（RS）：10V/m（80~1000MHz）
FCC 第 15 部分/CISPR22 (EN55022)：B 级
IEC61000-6-2（通用工业标准）
IEC61000-4-9（脉冲磁场）：1000A/m
IEC61000-4-10（阻尼振荡）：30A/m，1MHz
IEC61000-4-12/18（冲击波）：CM 2.5kV，DM 1kV
IEC61000-4-4（EFT）：电源电缆：±4kV，数据电缆：±2kV
IEC61000-4-16（共模传输）：30V、300V、1 秒
IEC61000-4-2（ESD）：±8kV接触放电，±15kV空气放电
IEC61000-4-6（无线电频率传输）：10V（150kHz~80MHz）
IEC61000-4-8（工频磁场）：100A/m、1000A/m、1s-3s
IEC61000-4-5（浪涌）：电源线：CM±4kV/DM±2kV，数据线：±4kV

	机械特性
	IEC60068-2-6（抗振动）
IEC60068-2-27（抗冲击）
IEC60068-2-32（自由下落）

	安规认证
	3C；CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1；
FCC Part 15 Class B；
RoHS；

	质保期
	交换机5年，终身维护




产品尺寸规格
                  



产品使用连接图
   


包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	10口全千兆工业以太网光纤交换机
	1
	台

	
	快速使用指南，保修卡与合格证
	1
	份


订购信息
	设备名称
	设备信息
	建议电源功率

	ONV-IPS3108F
	非网管型工业全千兆交换机，配有8*10/100/1000M RJ45 端口，两个SFP光口插槽。支持双路直流冗余电源（凤凰端子）输入和 DIN 导轨安装。
	24W

	说明：本产品默认不配套电源，需单独购买。




选配信息
电源选型表
	名称
	型号
	描述
	单位

	工业24W导轨电源
	GWS-DP24-12
	导轨型 24W单组输出工业电源；
额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，0.35A
额定输出电压：DC 12V 2.0A
工作温度：-40℃—+70℃
	只

	工业24W导轨电源
	GWS-DP24-24
	导轨型 24W单组输出工业电源；
额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，0.35A
额定输出电压：DC 24V 1.0A
工作温度：-40℃—+70℃
	只





光模块选型表


	名称
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	2630
	SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2632
	SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-G
	工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-G
	工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	电模块
	2633
	1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电）
	只
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传  真：0755-33376608
邮  箱：onv@onv.com.cn
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工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房
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