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产品概述
ONV-POE57064PFB系列是ONV自主研发的2.5G非网管PoE交换机，支持4个10/100/1000/2500Base-T自适应RJ45端口+2个1/10G SFP+光口插槽。其中1-4端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，单端口PoE功率达30W。作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线AP（WIFI6/WIFI7)、网络摄像头、网络电话机、可视门禁对讲系统等POE终端设备供电，满足对高密度PoE供电有需求的网络环境，适合酒店、校园、厂区、园区、商超及中小型企业组建经济高效的网络。
非网管机型，即插即用，无需配置，使用简单方便；



产品特点
· 千兆2.5G接入，万兆光口上行
· 全系列支持“千兆2.5G以太网口+万兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
· 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
· 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

· 智能PoE供电功能
◇ 4个10/100/1000/2500Base-T RJ45端口支持PoE供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。
◇ 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备,单端口最大PoE输出功率为30W。

· 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，镀锌钢材金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
◇ 采用ONV自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定PoE电力输出。
◇ 设备满足国家CQC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link，L/A）、PoE工作指示灯轻松了解设备工作状态。

产品技术与规格
	型号
	ONV-POE57064PFB
	ONV-POE57064PFB-at

	端口特征

	固定端口
	4个10/100/1000/2500Base-T POE口（Data/Power）
2个10/10G SFP+上联光口插槽 (Data)

	网口特性
	1-4口10/100/1000/2500Base-T自动侦测， 全/半双工MDI/MDI-X自适应

	双绞线传输
	10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter) 
1000BASE-T：Cat5e or later UTP(≤100 meter)
2500BASE-T：Cat6A or later UTP(≤100 meter)

	光口特性
	千兆/万SFP光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）

	光缆
	多模 ——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M； 
单模 ——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM；
         工作波长：1550nm，传输距离：0～120KM 。 

	交换芯片参数

	网管类型
	L2+

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；
IEEE802.3u 100Base-TX； 
IEEE802.3ab 1000Base-T；
IEEE802.3z 1000Base-X；
IEEE802.3bz 2.5GBase-T；
IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR；
IEEE802.3x 

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	60Gbps （无阻塞）

	包转发率@64byte
	44.64Mpps

	MAC地址表
	4K

	包转发缓存
	8Mbit

	巨型帧
	12Kbytes

	LED指示灯
	电源指示灯 ：PWR(绿色)； 网络指示灯：Link（黄色）；POE指示灯：PoE（绿色）；光口指示灯：L/A（绿色）

	PoE与电源特征

	PoE端口
	1-4端口支持IEEE802.3af/at标准POE供电

	供电引脚
	默认仅支持1/2(+)，3/6(-),4芯供电

	最高单口PoE功率
	30W，符合IEEE802.3af/at国际标准

	总功率/输入电压
	65W （DC52V）
	130W （DC52V）

	整机功耗
	待机功耗：＜5W；满载功耗：＜65W
	待机功耗：＜5W；满载功耗：＜130W

	配套电源
	外置电源适配器
AC：100～240V 50-60Hz 1.1A
	外置电源适配器
AC：100～240V 50-60Hz 2.3A

	物理规格参数

	工作温度/湿度
	-20～+55°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+75°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	118*95*28mm

	净重/毛重
	＜0.3kg / ＜0.8kg
	＜0.3kg / ＜0.9kg

	安装方式
	桌面式、壁挂式安装

	产品认证与质保

	防雷/防护等级
	端口防雷：4KV 8/20us；
防护等级：IP30

	安规认证
	CQC；
CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1；
FCC Part 15 ；RoHS；

	质保期
	交换机3年，终身维护


产品尺寸规格






产品连接拓扑




包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	6口2.5G智能POE交换机
	1
	台

	
	电源套件(AC电源线+电源适配器)
	1
	套

	
	五金安装套件(挂耳）
	1
	对

	
	快速使用指南,保修卡与合格证
	1
	份




订购信息
	设备名称
	设备信息
	标配电源功率

	ONV-POE57064PFB
	非网管4个10/100/1000/2500M RJ45端口+2个10/10G上联SFP+光口插槽，POE光纤交换机，其中1-4口支持IEEE 802.3af/at PoE国际标准，外置65W电源。
	65W

	ONV-POE57064PFB-at
	非网管4个10/100/1000/2500M RJ45端口+2个10/10G上联SFP+光口插槽，POE光纤交换机，其中1-4口支持IEEE 802.3af/at PoE国际标准，外置130W电源。
	130W

	说明：本产品默认不配套SFP+光模块，如需选购，请参考配件产品信息。



选配信息
光模块选型表
	名称
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	2630
	SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2632
	SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	电模块
	2633
	1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电）
	只

	10G光模块
	6630
	SFP+光模块，10G，多模双纤850nm，传输距离：300m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832
	SFP+光模块，10G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832-33
	SFP+光模块，10G，单模单纤TX1330nm/RX1270nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832-27
	SFP+光模块，10G，单模单纤TX1270nm/RX1330nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只
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关于文档  
本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。
未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，
不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。
本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。
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